泰安杰盛环保科技有限公司

2025年年度危险废物污染环境防治信息

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十九条“产生、收集、贮存、利用、处置固体废物的单位，应当及时公开固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督。”的要求，现将我公司2024年年度危险废物污染环境防治信息发布如下：

一、企业信息

      泰安杰盛环保科技有限公司成立于2019年，注册资金4000万元。泰安杰盛环保科技有限公司位于山东宁阳经济开发区海力大道（原泰安美达毛纺有限公司院内），主要经营范围：环保材料研发；金属包装容器的研发；金属包装容器回收销售；危险废物治理；塑料制品、金属制品、铁屑加工、销售，再生资源回收与批发；润滑油销售。

二、 建设项目概况

  项目由主体工程、储运工程、公用工程、环保工程和辅助工程五个部分组成。于2020年6月开工建设，2020年11月竣工调试。于2020年7月21日初次取得危险废物经营许可证（泰安危废临007号）。于2021年7月16日取得危险废物经营许可证（泰安危证010号）。2024年1月4日取得危险废物经营许可证（泰安危证028号）根据环评要求对原料库、危废库等采取了严格的防渗措施，设置单独的泄漏液体收集导流沟，导流沟与事故水池相连，收集的消防废水和事故废水通过污水管道排放至事故水池。

三、危险废物接收、贮存、利用信息

 2025年全年废包装桶接收量为： 5164.18717685吨，  利用量为：5183.28492685吨 。
表1 废包装桶接收、贮存、利用情况（单位：吨）

	项目
	接收量
	利用量/转运量
	贮存量
	备注

	废包装桶
	5164.18717685
	5183.28492685
	79.845099
	2024年年底贮存量为98.94285


四、危险废物产生、贮存、及委外处置信息

2025年全年危险废物产生量：81.8695吨，转移量：52.598吨，2024年度遗留贮存量：0.329吨。2025年年底贮存量0.329吨，均在危废暂存间分类暂存。

表2 2025年危险废物产生、贮存、及委外处置情况（单位：吨）
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